1. Радиусы скругления (одинаковое значение по 5 мм):

* ножек
* царги

1. Радиус скругления боковой поверхности сиденья – 15 мм
2. Высота царги – 55 мм

